职工“安全隐患排查”专家意见汇总表

 2020年12月29日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 第一发现人 | 隐患名称 | 评定级别 | 评定意见 |
|  | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 闫明磊 | 尿素水解车间缺少事故喷淋装置 | 3级 | 避免泄漏中毒、火灾事故 |
|  | 国网烟台供电公司输电运检中心 | 孙 鹏 | 220kV汤怡线#58塔下相送电侧绝缘子右侧子导线悬垂线夹脱落隐患 | 2级 | 发现220kV汤怡线#58塔下相送电侧绝缘子右侧子导线悬垂线夹脱落隐患，及时消除，避免造成导线脱落严重威胁龙烟铁路的安全运行。 |
|  | 烟台国际机场集团有限公司机务保障部 | 赵新宇 | 飞机右侧机翼一号缝翼夹带抹布 | 2级 | 及时发现并清除飞机右侧机翼一号缝翼夹带抹布，避免影响飞机操作的严重飞行安全事故发生。 |
|  | 烟台国际机场集团有限公司机务保障部 | 钟洪鹰韩震 | 起动机故障 | 3级 | 及时发现和处置起动机出现的浓烟及火星，保障了后续航班正常运行 |
|  | 莱州市实验幼儿园 | 邓春艳 | 大型玩具焊点断裂 | 4级 | 及时发现和修复了大型玩具焊点断裂，确保了幼儿人身安全 |
|  | 烟建集团青岛公司 | 王圣霖 | 高处坠落 | 4级 | 及时发现并制止攀窗进入高空吊篮行为，杜绝了坠亡事故发生 |
|  | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 于龙 | 硫酸泵防爆开关设计不合理 | 4级 | 对硫酸泵防爆开关进行合理位移，有效避免硫酸喷溅造成人身伤害及财产损失 |
|  | 山东金宝电子股份有限公司 | 温晓东 | 维修制作间粉尘污染 | 4级 | 发现烟尘和粉尘不易散去，危害员工身体健康，加装引风机排出 |
|  | 玲珑集团有限公司 | 张兰方 | 危废包装回收 | 4级 | 危废包装物回收易发生爆炸伤人，制作回收设备避免伤人 |
|  | 招金矿业股份有限公司夏甸金矿 | 孙玉德 | 提升机液压站偶发停运故障 | 4级 | 提升机液压站偶发停运故障，威胁乘罐人员安全，对电控系统进行改造，杜绝隐患存在 |
|  | 招金矿业股份有限公司夏甸金矿 | 王宁波 | 风门关闭不及时导致通风困难 | 4级 | 对不能自行关闭的风门进行改造，确保了深部正常风压、通风及人员安全 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 韩健 | 巷道破碎 | 4级 | 对破碎巷道顶板进行钢棚天支护，确保经过该处人员安全 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 韩健 | 过卷开关失效 | 4级 | 更换失效的过卷开关，并每班运行前进行过卷试验，杜绝了人员和设备事故发生 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 郭新峰 | 漏斗处无防护 | 4级 | 对倒矿漏斗上方加装盖板和防滑挡板，备放安全带，确保了作业人员安全 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 王海明 | 矿车无防脱钩装置 | 4级 | 对井下拉运矿车加装防脱钩装置，避免矿车掉轨及其引发事故发生 |
|  | 栖霞埃维燃气有限公司 | 娄源鹏 | 电线搭接 | 4级 | 发现电线搭接，并采取措施整改。 |
|  | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | 张华 | 低温液体储罐安全防护不到位 | 4级 | 发现低温液体储罐安全防护不到位隐患，采取防护、加固等措施，防止对人员造成伤害。 |
|  | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | 赵成亮 | 气体检测报警仪未安装独立声光报警器 | 4级 | 发现气体检测报警仪报警声音小的隐患，安装独立声光报警，提醒及时处置核疏散。 |
|  | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | 王焕涛 | 新装设备地面线路未装防压板 | 4级 | 发现新装设备地面线路未装防压板的隐患并及时整改。 |
|  | 烟台安诺其精细化工有限公司 | 迟 艳 | 取样口排放部位设置单阀 | 4级 | 取样口排放部位单阀更换为双阀，增加安全性。 |
|  | 山东龙口油管有限公司 | 杨中华 | 冲压车间设备线路老化、电气打火安全隐患 | 4级 | 发现设备线路老化、电气打火安全隐患，完成全过程改造，消除隐患。 |
|  | 山东龙口油管有限公司 | 孙超 | 油管镦头机运动机构挤压隐患 | 4级 | 针对油管镦头机运动机构挤压隐患，制作安全防护挡板，防止夹伤隐患。 |
|  | 烟台市飞龙钢结构工程有限公司 | 刘晨 | 二保焊机电源线老化裸露 | 4级 | 避免触电事故 |
|  | 观海路加油站 | 李琛 | 楼顶冰凌 | 4级 | 避免物体打击 |
|  | 烟台英纳法汽车天窗系统有限公司 | 王志坚 | 燃气房无联动排风设备 | 4级 | 发现燃气房无法联动排风设备的隐患，并进行整改消除。 |
|  | 烟台英纳法汽车天窗系统有限公司 | 臧永涛 | 仓库叉车通道和人行道交叉 | 4级 | 发现仓库叉车通道和人行道交叉的隐患，增设红绿灯消除。 |
|  | 龙矿集团梁家煤矿 | 赵建军 | 溜子防滑链无防护 | 4级 | 发现溜子防滑链无防护，采取钢丝绳锁住行程，避免人身伤害。 |
|  | 龙矿集团大恒煤业 | 吕纯涛 | 钢丝绳防护托绳辊 | 3级 | 克服钢丝绳存在磨损严重现象，消除隐患。 |
|  | 龙矿集团工程建设公司 | 冯建超 | 煤矿液压支架侧倒翻转吊装隐患 | 3级 | 针对煤矿液压支架侧倒翻转吊装隐患，采取保证支架装车后固定稳定，避免翻转。 |
|  | 烟台九目化学股份有限公司 | 赵鹏 | 泄爆片螺丝规格不匹配 | 4级 | 发现泄爆片螺丝规格不匹配的隐患，将不符合的螺栓全部更换。 |
|  | 烟台九目化学股份有限公司 | 阎祥 | 止回阀弹簧缺失 | 4级 | 发现止回阀弹簧缺失，进行通过一检查并对损坏的部件更换。 |
|  | 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 | 郑立军 | 部分隔断未采用阻燃材料 | 3级 | 针对公司部分隔断未采用阻燃材料的隐患，进行拆除，消除火灾隐患 |
|  | 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 | 侯跃军 | 抛丸集尘区雨水管未向集尘反方向做弯管 | 4级 | 发现抛丸集尘区雨水管未向集尘反方向做弯管的隐患，消除隐患。 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 雷风明 | KV07020A阀后单向阀阀芯脱落 | 4级 | 避免汽化炉停车风险 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 李胜祥 | 气化装置P0603A轴承异响 | 4级 | 避免停车风险 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 王新凯 | 气化装置P0701A1四号缸隔膜破裂 | 4级 | 避免跳车风险 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 李凤廷 | 气化装置D0201补水流量量剧烈波动 | 4级 | 避免跳车风险 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 史经闯 | D0803到D0804气相管线腐蚀变薄 | 4级 | 避免管线气体泄漏 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 耿海林 | 苯胺装置开车过程中及时发现V34075三通焊接处出现裂纹 | 4级 | 避免漏点增大 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 杨硕 | MMA装置激波吹灰系统电动阀联动轴断裂 | 3级 | 有效避免管线爆炸断开 |
|  | 万华化学集团股份有限公司 | 范开力 | TDI单元32%盐酸外送管线P2管廊处被S40蒸汽烘烤开裂隐患 | 4级 | 避免盐酸泄漏 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 贾化君 | 试验台急停缺失 | 3级 | 有效避免事故 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 肖程 | 报警控制器无备用电源 | 3级 | 有效防止气体报警装置失效 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 刘维杰 | 配电箱无漏电保护 | 4级 | 防止触电事故风险 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 宋慧军 | 配电室平面布置不合理 | 3级 | 解决防火分隔 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 王延伟 | 吊钩防脱钩缺失 | 4级 | 防止物体打击事故 |
|  | 烟台冰轮压力容器有限公司 | 邹德升 | 焊机二次线绝缘防护不良 | 4级 | 防止防触电事故 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 王洪禄 | 配电箱防护不良 | 4级 | 防止触电等事故 |
|  | 烟台冰轮智能铸造有限公司 | 杨旭光 | 变压器布置缺陷 | 4级 | 防止火灾发生 |
|  | 烟台宏远氧业股份有限公司 | 来兴胜 | 外协单位未执行预定安全保障方案，未布设承重支架 | 4级 | 发现外协单位未执行预定安全保障方案，未布设承重支架隐患，布设承重支架，避免塌落。 |

职工合理化建议成果专家意见汇总表

2020年12月29日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 第一发现人 | 隐患名称 | 创造或节约价值评定 | 评定意见 |
|  | 华能山东发电有限公司烟台发电厂 | 李钢 | #6机组捞渣机水封改新型膨胀节密封装置 | 30-100万元 | 有效降低渣水溢流隐患 |
|  | 烟建集团十公司 | 贾海山 | 模板排架施工增设“生命绳” | 30-100万元 | 起到防坠落伤害作用 |
|  | 诺扬建科 | 张小伟 | 预制叠合板吊装检修防护架 | 30-100万元 | 能够起到防护作用 |
|  | 金亭岭矿业选矿车间 | 康东亮 | 选矿车间除尘器在破碎系统的应用 | 30-100万元 | 有效降低破碎工段作业环境 |
|  | 玲珑集团有限公司 | 孙希峰 | 多刀胶片入头 | 30万元以下 | 有效避免手部伤害 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 韩健 | 自制水泵挡水圈 | 30万元以下 | 有效避免水泵超温故障 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 郭新峰 | 井架安装托辊 | 30万元以下 | 有效减轻绞车钢丝绳磨损 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 于洪彬 | 移动式电机封闭门 | 30-100万元 | 改善盲井空气质量优化作业环境 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 王德平 | 货车安装应用盲区视频及安全语音装置 | 30-100万元 | 有效控制降低车辆伤害 |
|  | 招金矿业股份有限公司金翅岭金矿 | 王德平 | 运输车蓬布改装 | 30万元以下 | 提高车辆行驶安全 |
|  | 招金矿业股份有限公司蚕庄金矿 | 骆志能李柬之 | 小型移动式焊机底座绝缘改善 | 30万元以下 | 降低触电危害 |
|  | 山东黄金矿业（玲珑）有限公司 | 毕学礼 | 改造电机散热漉网 | 30万元以下 | 提高电机安全运行 |
|  | 山东黄金矿业（玲珑）有限公司 | 杨浩翔 | 网络通信系统稳定性整改的设计与可行性研究 | 100万元以上 | 较好改善矿区应急通信，提高安全保障 |
|  | 栖霞市金兴矿业有限公司 | 林晓辉 | “手指口述安全确认法”视频制作 | 30-100万元 | 贴合实际工况，有效防止误操作 |
|  | 烟台鸿庆预涂新材料股份有限公司 | 刘坤 | 人和物的不安全 | 30万元以下 | 有效防止物理打击 |
|  | 栖霞埃维燃气有限公司 | 李瑞彬 | 风险告知 | 30万元以下 | 有效落实燃气管线保护 |
|  | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | 张华 | 取消氨分解制氢工艺，杜绝液氨使用 | 30万元以下 | 风险转移 |
|  | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | 王焕涛 | [自动压机加装机械手改造](http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=7103975" \t "https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/_blank) | 30万元以下 | 避免手部伤害 |
|  | 龙口玉龙纸业有限公司 | 陈睿 | 为车间压力筛处安装操作平台 | 30万元以下 | 防止高空坠落 |
|  | 山东龙口油管有限公司 | 徐连江 | 安装空中中小行车应用于钎焊炉维修中防止安全隐患 | 100万元以上 | 防止有限空间作业事故 |
|  | 龙矿集团李楼煤业 | 贾 永 | 转载机闭锁装置的加工与应用 | 30-100万元 | 保证转载机安全运行 |
|  | 龙矿集团梁家煤矿 | 赵建军 | 主电动机冷却风机的改进与应用 | 30万元以下 | 提升运输安全 |
|  | 龙矿集团工程建设公司 | 冯建超 | 皮带机机头空间优化布局 | 30-100万元 | 提高机轨合一巷道安全 |
|  | 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 | 贾彦州 | 购置反光带贴条 | 30万元以下 | 有利于及早辨识发现 |
|  | 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 | 孙洪亮 | 无人值守、空压、配电室安装烟感和喇叭 | 30万元以下 | 有利于及早发现火灾 |
|  | 烟台九目化学股份有限公司 | 徐瑜璘 | 热过滤装置的加热改善 | 30万元以下 | 提高现场预热安全性 |
|  | 烟台九目化学股份有限公司 | 王海政 | 一种开启离心机上盖卡子的工具 | 30万元以下 | 防止手部损伤 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 于作为 | 多功能安全警示装置 | 30万元以下 | 警示标志规范化管理 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 于作为 | 焊机固定装置改善 | 30万元以下 | 提高焊机作业安全 |
|  | 冰轮环境技术股份有限公司 | 杨克斌 | 容器产线等离子切割枪头增加线槽的改善 | 30-100万元 | 降低触电风险 |