附：

职工“安全隐患排查成果”专家意见汇总表

2022年1月7日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **第一**  **发现人** | **隐患名称** | **评定**  **级别** | **评定意见** |
| 1 | 烟台兴业机械股份有限公司 | 谭鉴铭 | 可燃气体检测探头安装位置不合理 | 4级 | 正确设置可燃气体探头可对火灾爆炸事故做到及时发现、及时处理 |
| 2 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 徐晓伟 | 冶金起重机提升增加双限位，避免事故 | 4级 | 单独增加一套提升限位，另一套仍起到保护作用，能避免事故发生 |
| 3 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 周岐传 | 渣包有裂纹 | 4级 | 避免人员伤亡和财产损失 |
| 4 | 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 | 杨盼许 | 选矿厂碎矿车间桥式起重机行程限位失效 | 4级 | 可防止人员财产损失 |
| 5 | 山东核电设备制造有限公司 | 张海刚 | 彩钢瓦高空坠落安全隐患的预防 | 4级 | 防止人员伤亡 |
| 6 | 山东鑫威科技有限公司 | 程 琳 | 行车检修高空坠落安全隐患 | 4级 | 焊制高空检修走道，加设钢筋索道，防止检修人员坠落事故发生 |
| 7 | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | 张 华 | 低温液体储罐安全阀未设置泄压导向 | 4级 | 低温液体储罐安全阀安装泄压导向装置，防止冻伤等事故发生 |
| 8 | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 | 赵成亮 | 职工饮水区域与中频炉低压线相离过近易造成人员触电 | 4级 | 取消中频炉附近员工公共区，设置护栏，张贴警示标识，防止人员触电等事故发生 |
| 9 | 中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司 | 姜高朋 | 危险作业过程管理 | 4级 | 增设视频监控设备，监控危险作业全程，确保规范作业，防止事故发生 |
| 10 | 中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司 | 刘振志 | 发酵车间盖板锈蚀 | 4级 | 更换地沟盖板，粘贴反光标识，防止坠落事故发生 |
| 11 | 烟台集团蓬莱港有限公司 | 林界岑 | 拖轮控制箱内积尘腐蚀元器件 | 4级 | 拖轮控制箱内增设除尘装置，防火火灾及碰撞事故发生 |
| 12 | 烟台集团蓬莱港有限公司 | 王延达 | 老旧门机无火灾报警及无防闯入装置 | 4级 | 老旧门机无增设火灾报警及防闯入装置，防止火灾及挤人事故发生 |
| 13 | 山东龙口油管有限公司 | 杨中华 | 地埋高压电缆带电施工隐患 | 4级 | 消除地埋高压电缆带电施工隐患，防止触电及停产事故发生 |
| 14 | 招金矿业股份有限公司夏甸金矿 | 王宁波 | 电动罐笼门不稳固 | 4级 | 电动罐笼改造增设稳固装置，防止乘罐人员坠落事故发生 |
| 15 | 招金矿业股份有限公司夏甸金矿 | 杨 辉 | 多绳摩擦式提升机钢丝绳检测 | 4级 | 提升机钢丝绳增设在线监测装置，防止断绳坠落事故发生 |
| 16 | 玲珑集团有限公司 | 姜赵卫 | 垫脚供料架安全改造 | 4级 | 对供料架改造加装防护装置，避免安全事故发生 |
| 17 | 大丰工业（烟台有限公司） | 刘 琳 | 导流槽清理改善 | 4级 | 改变斜板池导流槽清理方式，防止坠亡事故发生 |
| 18 | 上汽通用东岳基地工会 | 赵 键 | ENG1换热间水箱检修隐患 | 4级 | 较为有效避免有限空间作业风险 |
| 19 | 上汽通用东岳基地工会 | 史卫强 | SPPS油漆车间胶泵挤伤隐患 | 4级 | 降低人员伤害风险 |
| 20 | 上汽通用东岳基地工会 | 王庆祥 | GF9泄漏测试工位碰撞隐患 | 4级 | 降低人员伤害风险 |
| 21 | 上汽通用东岳基地工会 | 邓文凯 | 冲压2号线线末收料皮带更换隐患 | 4级 | 较为有效避免物体打击风险 |
| 22 | 华能烟台电厂 | 马跃东 | 过热器集箱吊耳膨胀空间受限 | 4级 | 吊耳位置进行调整，可降低应力风险 |
| 23 | 万华化学集团股份有限公司 | 范会忠 | HCl氧化装置10kv高压进线电缆打火放电隐患 | 4级 | 巡检发现10kv高压进线电缆打火放电，避免相关装置停车和氯气泄漏可能 |
| 24 | 万华化学集团股份有限公司 | 班孝勇 | 涉及硝酸闸阀阀体渗漏隐患 | 4级 | 更换耐硝酸阀门，较为有效降低泄漏风险 |
| 25 | 万华化学集团股份有限公司 | 张云鹏 | 11K4601解析气压缩机三级填料泄漏 | 3级 | 及时发现隐患，避免生产安全事故发生 |
| 26 | 万华化学集团股份有限公司 | 任兴合 | 11P3202-2中压锅炉水泵轴承磨损 | 4级 | 及时报告，后期排查整改，一定程度上避免经济损失和生产安全事故 |
| 27 | 万华化学集团股份有限公司 | 王小平 | PUA脱丙酮外循环泵后阻尼器气液空间互串隐患 | 3级 | 有效避免闪燃、爆炸事故风险 |
| 28 | 万华化学集团股份有限公司 | 许英杰 | 活性炭罐D6422下液管线堵塞超压隐患 | 4级 | 避免活性炭罐超压破裂风险 |
| 29 | 万华化学集团股份有限公司 | 郭庆县 | P2108泵蜗壳导淋法兰渗漏 | 3级 | 及时发现，避免光气大面积泄漏 |
| 30 | 万华化学集团股份有限公司 | 李天东 | P2212-1泵体针型阀处含光气物料渗漏 | 3级 | 及时发现，避免光气泄漏 |
| 31 | 万华化学集团股份有限公司 | 曾丽军 | 环氧化单元二段丙烯进料泵22P0225-1机封泄漏丙烯 | 4级 | 避免火灾爆炸风险 |
| 32 | 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 林树庄 | 219机组高效切管机，更换刀头操作站台面积狭小 | 4级 | 有效避免坠落风险 |
| 33 | 烟台中集来福士 | 曹德文 | 油漆架无接地线 | 4级 | 消除静电 |
| 34 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 孙承书 | 厨房燃气报警仪读数异常 | 4级 | 存在火灾爆炸危险，易造成人员伤亡 |
| 35 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 刘忠龙 | 液化石油气气瓶无防晒设施 | 4级 | 火灾爆炸危险性大，易造成人员伤亡 |
| 36 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 杨旭光 | 外协施工作业不规范 | 4级 | 易造成人员伤亡和火灾 |
|  | 汇 总 | **1级0个，2级0个，3级4个，4级32个** | | | |