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询价公告
烟台幼儿师范高等专科学校教工宿舍H多联机空调智慧电表安装项目公开询价公告
为规范我校教工宿舍H空调用电计量管理，实现远程预付费、用电安全管控，我校就教工宿舍H多联机空调智慧电表安装项目进行公开询价，欢迎符合资格条件的供应商前来报价。
1、 项目基本信息
1. 项目名称：烟台幼儿师范高等专科学校教工宿舍H多联机空调智慧电表安装项目
2. 项目编号：
3. 项目地点：山东省烟台市蓬莱区小泰山西路55号烟台幼儿师范高等专科学校教工宿舍H
4. 采购内容：107台单相4G智慧电表、8台4G三相电表、4G集中器、智慧用电管理平台、配套线缆辅材、安装调试、2年4G流量、终身平台升级维护等全部内容
5. 工期：成交通知书发出之日起2026年8月27日前完成供货、安装、调试、系统上线验收
6. 预算控制价：人民币4.95万元，供应商总报价不得高于本预算，超预算报价按无效报价处理
7. 资金来源：学校自有资金。
2、 供应商资格要求
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部基本条件；
2. 具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
3. 持有有效安全生产许可证；
4. 项目负责人具备机电工程二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）；现场施工人员持有效低压电工特种作业操作证；
5. 未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6. 本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包。
3、 报价文件递交时间及地点
1. 递交截止时间：2026年08月07日9时00分（北京时间，逾期文件一律拒收）
2. 递交地点：烟台幼儿师范高等专科学校办公楼113房间（后勤处）
递交方式：现场密封递交，也可按要求密封后邮寄；不接受线上电子版文件。邮寄地址：山东省烟台市蓬莱区小泰山西路55号 烟台幼儿师范高等专科学校 曹老师收，电话：15853584061
4、 答疑说明
供应商若对询价文件存在疑问，须在报价截止前3个工作日内以加盖公章的书面形式提交至基建处，采购人统一出具书面答疑回复；逾期提交疑问不予受理。
5、 踏勘现场
采购人不统一组织现场踏勘，供应商可自行前往现场勘查，踏勘产生的交通、人工等全部费用由供应商自行承担。供应商踏勘后视为完全知悉现场施工条件，后期不得以此为由增加合同价款。
6、 发布渠道
本询价文件在烟台幼儿师范高等专科学校官网发布。
7、 联系方式
采购人：烟台幼儿师范高等专科学校
联系人：辛老师 
联系电话：0535-2911919 
地址：山东省烟台市蓬莱区小泰山西路55号


烟台幼儿师范高等专科学校 
2026年7月30日
第1章 
项目概况及需求
1.1 项目名称
烟台幼儿师范高等专科学校教工宿舍H多联机空调智慧电表安装项目
1.2 项目地点
山东省烟台市蓬莱区小泰山西路55号烟台幼儿师范高等专科学校教工宿舍H
	序号
	设备/工程名称
	规格参数
	数量
	使用场景

	1
	4G单相智慧电表
	1.0级计量，CPA认证，4G通信，预付费、欠费跳闸、防窃电
	107块
	宿舍室内空调内机计量

	2
	4G三相智慧电表
	三相四线、4G无线远程通信，远程抄表、预付费
	8块
	空调室外主机计量

	3
	4G数据集中器
	支持电表数据采集、远程传输、在线实时上报
	按需配置
	楼栋数据汇聚上传

	4
	智慧用电管理平台系统
	全套软件、本地部署、全功能模块
	1套
	校内用电统一管控

	5
	配套线缆、线管、端子、空开、防水辅材
	符合国家电气施工标准
	1批
	全项目安装配套耗材


1.3 项目建设内容清单
配套服务全部包干计入总价，包括但不限于以下费用：
1. 设备送货、上楼搬运、现场安装、布线、接地施工；
2. 电表、集中器、管理平台整体联调、试运行上线；
3.4G物联网卡开户费+不少于2年流量套餐全部费用；
3. 平台终身免费升级、终身免费日常运维；
4. 学校后勤管理人员系统操作培训1次；
5. 基础质保24个月，供应商可自主延长质保；
6. 竣工图纸、设备台账、操作手册、验收资料全套交付；
7. 施工垃圾清运、宿舍成品保护、破损修复。
1.4 工期要求
自采购人发放成交通知书当日起2026年8月27日前完成全部供货、施工、调试、验收交付，含整改试运行。因供应商原因工期延误，按第七章违约责任执行。
1.5 质量执行标准
1. 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）
2. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）
3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）
4. 电能表国家计量标准、CPA计量器具认证规范、国家现行电气、智能化相关规范； 工程竣工验收质量等级为合格。
1.6 质保期要求
项目基础质保期不少于24个月，质保起算时间为整体竣工验收合格当日；供应商承诺延长质保期，评审阶段予以加分。质保期内免费维修、免费更换故障设备、免人工费、免配件费、免流量续费。
1.7 项目约束条款
1. 所有设备均为国产全新原厂正品，严禁进口设备、翻新、贴牌、二手设备；
2. 施工过程做好宿舍墙面、家具、管线成品保护，施工造成损坏由供应商无偿修复；
3. 施工时间配合学校作息，午休、夜间、教学时段禁止噪音施工，特殊施工提前报备基建处。
第2章 
供应商资格要求
2.1 基本资格条件（符合《政府采购法》第二十二条）
1. 在中国境内注册独立法人，具备独立承担民事责任能力；
2. 提供近6个月任意一个月依法缴纳税收、社会保障资金凭证；
3. 具备履行本合同所需施工设备、专业技术团队；
4. 参加政府采购活动前3年内经营活动无重大违法记录（提供书面声明）。
2.2 专项硬性资质（缺任意一项即资格审查不通过）
1. 资质证书：建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质 或 电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；
2. 有效在期安全生产许可证；
3. 项目负责人：机电工程二级及以上注册建造师证+安全生产考核B证；
4. 现场作业人员：不少于2名持证低压电工，提供特种作业操作证复印件；
5. 本项目不接受联合体报价，禁止挂靠、转包、违法分包。
2.3 信用审查要求
采购人评审前统一查询“信用中国”“中国政府采购网”，出现以下情形作无效报价处理：
1. 列入失信被执行人名单；
2. 重大税收违法失信主体；
3. 政府采购严重违法失信行为记录；
4. 近3年存在重大工程质量、安全行政处罚记录。
第3章 
报价相关要求
3.1 报价方式
本项目采用固定总价包干报价。供应商报价综合包含设备、运输、人工、辅材、安装调试、2年4G流量、平台终身运维、税费、质保、现场协调、不可预见费等全部费用；施工期间材料涨价、人工上调、运营商资费变动等所有风险由成交供应商自行承担，合同总价不作任何调整。
3.2 报价唯一性要求
每家供应商仅允许提交一套唯一报价，不接受多方案、选择性、拆分报价；报价函必须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字，无签字盖章视为无效文件。
3.3 预算控制红线
本项目预算控制价4.95万元，报价函大小写总报价任一金额超过预算，直接按无效报价处理。
3.4 报价费用包含但不限于以下范围：
1. 设备采购费：单相电表、三相电表、4G集中器、智慧用电管理平台；
2. 辅材费：电缆、线管、接线端子、空开、防水、固定支架等；
3. 运输、装卸、上楼搬运费；
4. 布线、接地、安装、系统联调人工费；
5.4G物联网卡开户费+2年完整流量套餐费用；
5. 平台部署、账号开通、管理员操作培训费；
6. 企业管理费、规费、增值税、合理利润；
8.24个月质保期内上门维修、设备更换、流量续费全部费用；
7. 系统终身免费升级、日常远程运维服务费；
8. 竣工资料制作、图纸打印、验收配合费；
9. 成品保护、垃圾清运、安全防护等所有杂项费用。
第4章 
技术标准与设备技术规范
4.1 4G单相智慧电表技术要求
1. 结构：独立分户设计，一户一表单独计量；
2. 计量精度：国标1.0级/B级，具备CPA计量器具许可认证；
3. 通信：内置4G无线模块，数据实时上传云端平台；
4. 核心功能：远程抄表、扫码预付费充值、欠费自动跳闸、过载保护、防窃电告警、本地存储用电数据；
5. 电气防护：过流、短路、漏电保护，符合室内低压电气安全规范。
4.2 4G三相电表技术要求
1. 三相四线计量，内置4G无线通信；
2. 远程抄读总功率、分时段电量、账户剩余金额；
3. 预付费欠费分闸、负荷超限告警；
4. 存储数据≥12个月，断电数据不丢失。
4.3 4G集中器技术要求
1. 支持多台电表轮询采集、4G云端实时上传；
2. 设备在线心跳检测，离线故障平台自动弹窗告警；
3. 宽电压适配，室外壳体防潮防尘。
4.4 智慧用电管理平台必备功能
1. 电表设备在线状态实时查询、离线异常告警；
2. 远程单房间分合闸、用电断电管控；
3. 电费管理：微信/支付宝扫码充值、余额不足提醒；
4. 分时电量统计，月度、年度用电报表导出；
5. 楼栋总负荷上限管控，超负荷自动限电；
6. 违规大功率电器功率阈值自定义，超限断电并留存记录；
7. 房间档案、住宿人员信息绑定配置；
8. 充值记录、跳闸记录、用电日志全周期查询；
9. 批量设置免费补助电量、批量统一调整安全用电参数；
10. 违规用电台账、异常用电统计导出。
4.5 平台三大硬性服务承诺（报价文件必须单独承诺，否则技术分扣分）
1.4G套餐最低价承诺：报价中明确物联网卡套餐规格，承诺本次报价套餐单价为供应商同类校园项目最低优惠价；
2 运维费用永久固定承诺：项目交付后全使用周期内，平台运维收费标准不随运营商资费、人工成本上涨加价；
3 终身免费升级维护承诺：系统版本迭代、新增功能、后台故障修复、远程运维永久免费，不收取年度平台使用费、升级费。
第5章 
报价文件编制、密封及递交要求
5.1 报价文件组成（所有复印件均加盖供应商公章）
第1部分： 资格审查文件（缺项按无效投标处理）
1. 营业执照副本复印件；
2. 建筑机电/电子智能化专业承包资质证书复印件；
3. 有效安全生产许可证复印件；
4. 项目负责人注册建造师证及B证复印件；
5. 不少于2名电工特种作业操作证复印件；
6. 法定代表人身份证明；如需授权，附法定代表人授权委托书；
7. 近3年无重大违法记录书面声明；
8. 近6个月任意1个月纳税、社保缴纳凭证；
9. “信用中国”“中国政府采购网”信用查询截图打印件。
第2部分： 商务文件
1. 附件一《报价函》（完整填写、盖章签字）；
2. 附件二《分项报价明细表》；
3. 附件三《商务条款偏离表》；
4. 同类项目业绩材料：2022年1月1日至今校园宿舍智慧电表项目合同+竣工验收证明复印件。
第3部分： 技术文件
1. 完整施工组织方案（工期计划、人员配置、安全措施、成品保护、验收方案）；
2. 设备配置一览表（品牌、型号、参数、产地、CPA认证附件）；
3. 智慧用电管理平台功能说明、平台演示方案；
4. 售后服务与技术支持完整方案；
5. 附件四《技术条款偏离表》。
5.2 文件份数、密封、封面规范
1. 报价文件一式三份：正本1份、副本2份，纸质装订成册；
2. 正本、副本统一装入同一个密封档案袋，档案袋全部封口处加盖供应商公章；
3. 密封袋封面文字： 项目名称：烟台幼儿师范高等专科学校教工宿舍H多联机空调智慧电表安装项目 项目编号： 供应商名称：________________ 联系人：________ 联系电话：________________
5.3 递交拒收情形
出现以下任一情况，采购人直接拒收文件：
1. 递交时间晚于2026年08月07日9:00；
2. 未密封、封口无公章；
3. 报价函无单位公章、无授权人/法人签字；
4. 文件缺少关键资格资质材料。
第6章 
综合评审办法
6.1 评审原则
公平、公正、科学、择优，采用综合评分法，总分100分。
6.2 评分细则
	序号
	评审类别
	分值
	评审标准

	1
	报价得分
	50分
	有效最低报价为基准价；得分=（基准价/供应商报价）×30；超预算报价无效

	2
	技术方案
	25分
	1.设备参数匹配、品牌资质、CPA认证（5分）；2.施工组织、工期保障、安全措施（10分）；3.平台功能完整性、三项服务承诺（5分）；4.质量管控、成品保护、验收方案（5分）；

	3
	售后服务方案
	15分
	故障响应时效、上门维修保障、设备更换、流量运维、培训服务、长期运维机制

	4
	同类项目业绩
	5分
	2022年至今校园宿舍电表项目，每份有效业绩得1分，满分5分；无业绩0分

	5
	保修期承诺
	5分
	基础24个月得0分；每延长6个月加1分，最高5分（≥54个月满分）

	合计
	总分
	100分
	——


6.3 成交规则
1. 评审小组汇总总分，得分第一名定为成交候选人；
2. 总分相同，总报价更低者优先；报价仍相同，技术方案得分高者优先；
3. 成交供应商需在成交通知书发出10日内签订合同，逾期视为自动放弃成交资格，采购人顺延第二名成交。
第7章 
合同主要条款
7.1 合同价格形式
固定总价包干合同，总价包含本询价文件全部工作内容；施工期间材料、人工、运营商资费上涨风险全部由供应商承担，合同价款不作调整。
7.2 付款节点（成交供应商开具增值税专用发票，对公转账）
1. 预付款：无预付款；
2. 竣工款：全部设备安装调试完成、系统上线、竣工验收合格后，支付至合同总价97%；
3. 质保金：剩余3%合同价款作为质量保证金，质保期满24个月，无质量问题无息一次性付清。
7.3 违约责任
1. 工期延误：因供应商原因逾期交付，每日按合同总价款3‰支付违约金；逾期超10天，采购人有权单方解除合同，供应商赔偿全部经济损失；
2. 工程质量不合格：供应商无偿返工、更换设备直至验收合格，并承担宿舍用电、教学相关损失；
3. 施工安全责任：施工期间人身伤害、校园财产损毁、安全事故全部责任与赔偿费用由成交供应商独立承担；
4. 未履行平台终身免费升级、运维价格固定承诺，采购人有权全额扣除质保金。
第8章 
其他事项说明
1. 现场踏勘：供应商自行前往教工宿舍H勘查，充分核算布线、施工难度；踏勘费用自理，踏勘完成即视为完全知晓现场条件，后期不得增加费用；
2. 答疑时限：报价截止前3个工作日书面提交疑问，逾期不予答复；答疑文件统一发放所有参与报价供应商；
3. 合同签订：成交通知书发出10日内完成合同签订，逾期放弃成交资格；
4. 设备要求：所有电表、集中器、平台软硬件为国产品牌全新原厂产品，提供原厂质保承诺函；一经查实翻新、贴牌设备，取消成交并追究赔偿；
5. 文件解释权：本询价文件最终解释权归烟台幼儿师范高等专科学校基建处所有。

附件一：报价函
项目名称：烟台幼儿师范高等专科学校教工宿舍H多联机空调智慧电表安装项目 项目编号：
1. 项目总报价（人民币大写）：________________________
2. 项目总报价（人民币小写）：￥____________________元
3. 承诺工期：____日历天（不大于20天）
4. 承诺质保期：____个月（不少于24个月）
5. 智慧用电管理平台免费升级维护期限：终身免费
6. 4G物联网卡套餐规格：________________，包含流量年限：  年
7. 我方承诺：本报价为固定总价包干，包含询价文件全部施工、材料、设备、流量、运维、税费等所有费用，无任何漏项；完全响应平台终身免费升级、运维价格永久固定、4G套餐最低价三项承诺；全部设备为国产品牌全新正品，符合国家计量标准并具备CPA认证；工期、质量、质保全部响应采购要求。

供应商全称（加盖公章）： 
法定代表人/授权代表（手写签字）：
 联系电话： 
日期：2026年 月 日


附件二：分项报价明细表
	序号
	项目名称
	规格型号
	品牌产地
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注说明

	1
	4G单相智慧电表
	1.0级、CPA认证、4G物联网
	
	107
	
	
	原厂质保

	2
	4G三相智慧电表
	三相四线、4G远程预付费
	
	8
	
	
	室外外机计量

	3
	4G数据集中器
	物联网采集终端
	
	按需
	
	
	按现场点位配置

	4
	智慧用电管理系统平台
	全套功能、终身免费升级
	
	1套
	
	
	含部署调试、管理员培训

	5
	4G通信流量费
	套餐规格：________
	
	2年
	
	
	含开卡费、两年全部流量

	6
	配套线缆、线管、辅材、空开等
	国标电气耗材
	
	1批
	
	
	全项目配套耗材

	7
	运输、安装、布线、调试人工费
	含施工、接地、联调、垃圾清运
	
	1项
	
	
	

	8
	其他包干费用（管理费、税费、质保、不可预见费）
	
	1项
	
	
	包干全部漏项费用
	

	总价合计（小写）
	￥
	总价大写：
	
	
	
	
	


供应商盖章： 
法人/授权代表签字：
日期：2026年 月 日


	序号
	询价文件商务条款内容
	供应商响应情况（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离详细说明

	1
	固定总价包干报价
	
	

	2
	20日历天工期要求
	
	

	3
	质保期不少于24个月
	
	

	4
	平台终身免费升级维护
	
	

	5
	报价包含2年4G流量套餐
	
	

	6
	付款方式：验收后付至97%、3%质保金
	
	

	7
	工期逾期违约金每日合同总价3‰
	
	

	其余商务条款统一填写“无偏离”。
	
	
	


附件三：商务条款偏离表
供应商（加盖公章）： 
日期：2026年 月 日


附件四：技术条款偏离表
	序号
	技术规范要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	单相电表1.0级精度、CPA计量认证、4G通信
	
	

	2
	三相电表4G远程通信、预付费跳闸功能
	
	

	3
	管理平台完整具备全部10项规定功能
	
	

	4
	承诺4G套餐为本公司同类项目最低价
	
	

	5
	平台运维费用全周期固定不涨价
	
	

	其余技术要求统一填写“无偏离”。
	
	
	


供应商（加盖公章）： 
日期：2026年 月 日


附件五：近三年无重大违法记录声明函
致：烟台幼儿师范高等专科学校 
本单位郑重声明：我公司自2023年7月至2026年7月，参与政府采购、工程招投标经营活动期间，无重大违法记录，无行贿、重大安全事故、工程质量处罚、失信经营等记录。 若本声明存在虚假，我方自愿承担报价无效、取消成交资格、赔偿采购人全部经济损失等全部法律责任。
供应商（加盖公章）： 
法定代表人签字： 
日期：2026年 月 日

附件六：法定代表人身份证明
单位名称：________________________ 单位性质：________________________ 注册地址：________________________ 成立时间：________________________ 经营期限：________________________ 姓名：________ 性别：____ 年龄：____ 职务：________，系本单位法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证正反面复印件（加盖单位公章）
供应商（加盖公章）：
 日期：2026年 月 日

附件七：法定代表人授权委托书
致：烟台幼儿师范高等专科学校 
本授权委托书声明：本人________（法人姓名）系________________公司法定代表人，现授权委托________（被授权人姓名，身份证号：________________）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理本次智慧电表安装项目报价、答疑、现场踏勘沟通、签署文件、参与评审等全部相关事宜。代理人在授权范围内签署的文件，我公司全部予以承认。 委托期限：自报价递交之日起至本项目合同全部履约完毕止。 代理人无转委托权。 
法定代表人签字：
 单位公章：
 被授权人签字： 
附：法人、被授权人身份证复印件（加盖公章） 
日期：2026年 月 日

